	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



MEMORIAL DESCRITIVO

LOTE: 08B (REM.)          GLEBA: 14
IMÓVEL GLEBA CASTRO ALVES
SETOR ESPIGÃO D'OESTE
PROJETO FUNDIÁRIO CORUMBIARA
MUNICÍPIO: Cacoal - RO
ÁREA: 4,8833 ha (quatro hectares, oitenta e oito ares e trinta e três centiares).

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE : Lote 09, da Gleba 14, Castro Alves, Setor Espigão D'Oeste, Projeto Fundiário Corumbiara;
LESTE : LOTE 01 da GLEBA 14, CASTRO ALVES, ESPIGÃO D'OESTE, PROJETO FUNDIÁRIO e Lote 08-B2, da Gleba 14, Castro Alves, SETOR ESPIGÃO D'OESTE, Projeto Fundiário Corumbiara;
OESTE : Lotes 08 e 09 da Gleba 15, separados pela estrada vicinal;
SUL : Lote 08-B1, da Gleba 14, Castro Alves, SETOR ESPIGÃO D'OESTE, Projeto Fundiário Corumbiara;

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Partindo do marco M-1672, deste segue com azimute de 129°19'39" e distância de 77,24m, confrontando com Lote 09, da Gleba 14, Castro Alves, Setor Espigão D'Oeste, Projeto Fundiário Corumbiara, até o marco M-1673, deste segue com azimute de 138°34'11" e distância de 87,73m, confrontando com LOTE 01 da GLEBA 14, CASTRO ALVES, ESPIGÃO D'OESTE, PROJETO FUNDIÁRIO, até o marco M-1673A, deste segue com azimute de 223°39'38" e distância de 287,20m, confrontando com Lote 08-B2, da Gleba 14, Castro Alves, SETOR ESPIGÃO D'OESTE, Projeto Fundiário Corumbiara, até o marco M-1672A, deste segue com azimute de 309°19'39" e distância de 164,51m, confrontando com Lote 08-B1, da Gleba 14, Castro Alves, SETOR ESPIGÃO D'OESTE, Projeto Fundiário Corumbiara, até o marco M-1672B, deste segue com azimute de 43°38'09" e distância de 293,03m, confrontando com Lotes 08 e 09 da Gleba 15, separados pela estrada vicinal, até o marco M-1672, início desta descrição.


Cacoal - RO, 02 de setembro de 2026.
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